SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( "CD_051020"
	comment ( Ppoollll, Jacek, Semora - verze 1.0 )
        Comment (verze ladeni 20-11-2006 - dle norem Ppoollll nastavil Semora) 
	Type ( Carriage )
	Name ( "CD vuz 051.020-6" )
	WagonShape ( "CD_051020.s" )
	Size ( 2.844m 4.73m 22.48m )
	CentreOfGravity ( 0m 1.9m 0m )
	Mass ( 38t )
	WheelRadius ( 0.46m )
	InertiaTensor ( Box ( 2.844m 4.73m 22.48m ))
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*38t )
	DerailBufferForce ( 350kN )
	NumWheels ( 4 )
	Friction (
		758.2.1N/m/s  -0.1  1.2mph 2.519N/m/s  1.813
		5.1N/rad/s  1  -1rad/s  0  1
	)
	Inside (
		PassengerCabinFile ( CD_051020.s )
		PassengerCabinHeadPos ( -1.1 1.7 -1.2 )
		RotationLimit ( 0.0 0.0 0.0 )
		StartDirection ( 0 -30 0 )
		Sound ( "../../common.snd/sndelok/451wagint.sms" )
	)

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 30kN )

	MaxHandbrakeForce( 10kN )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 73 )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 2 )
	MaxApplicationRate( 2 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 25 )
	EmergencyResCapacity( 14 )
	EmergencyResChargingRate( 18 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 60 )

	Sound ( "../../common.snd/sndelok/451wagex.sms" )
)
